1) Схема простейшая. Физика 6-ой класс.

2) Датчик крепится через термопасту любым способом,

в то место котла, которое быстро прогревается и быстро остывает,

и имеет температуру при работе более 100 С,

обычно это патрубок «боров» между котлом и дымоходом, ДО 

задвижки, «головой» (разьемами) вниз, чтобы не перегревался.

3) Алгоритм прост:
Втыкаете станцию (С) в розетку автомата безопасности (АБ).

Включаете сам АБ в сеть.

Включаете тумблер АБ (должен щелкнуть магн. пускатель, 

                                            ток на станцию подан).
Разжигаете печь в обычном порядке.
После прогрева печи (контакты датчика замыкаются),

  выключаете тумблер АБ (АБ встает на самоблокировку).

Занимаетесь своими делами.

При «моргании» эл-ва магнитный пускатель разблокируется, станция
  отключается до повторного, принудительного запуска.

При потухании печи (качество масла: вода, самое страшное антифриз и тосол!!!)               датчик остывает,  размыкается, магнитный пускатель разблокируется, 
станция отключается до повторного, принудительного запуска.

Выключение: просто отключить АБ от сети.

