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Бездымная печь на отработке!!!

Если Вы хотите экономно и эффективно обогреть свой гараж, дачу, теплицу, мастерскую, цех или любое другое помещение.
Если Вам есть нужен простой и надежный обогреватель, да еще и на самом дешевом, а то и бесплатном топливе.
Решение есть! Печь на отработанном масле!
Чертёж печи на отработанном масле.
Все размеры на картинке заменены буквами латинского алфавита A-Z.


Печь работает на естественной тяге, не нужно никаких приспособлений и электричества.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ИЗГОТОВИТЬ ПЕЧЬ ПО КАРТИНКЕ ВЫШЕ!
Для того чтобы печь заработала необходимо строго соблюдать размеры данные на чертеже! Любое отклонение от размеров не даст нужного режима работы печи (я в своё время выкинул 3 не рабочих варианта), а значит неполное сгорание топлива и дымность обеспечены. Чертёж выполнен с рабочего варианта печи установленной в моём гараже (см.фото), при площади 4х9м. мощности печи хватает с избытком. 

Одев поверх печи водяную рубашку получаем КОТЁЛ НА ОТРАБОТАННОМ МАСЛЕ!
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И так. Имеем печь на отработке примерной мощностью 10-15кВт.
Средний расход топлива (отработка, солярка, подсолнечное масло и прочие) 1-1,5л/час. Подача масла регулируется вентилем (см.Приложени А) 
При любых режимах работы печь не дымит, т.е. из трубы даже не видно дыма, что говорит о полном сгорании топлива. В рабочем режиме печь издаёт негромкий гул.
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ВАЖНО!!!
Такая конструкция печи является наиболее безопасной в отличие от своих аналогов.
Почему?
Так как процесс горения топлива происходит внутри закрытой трубы, то при возникновении внештатной ситуации в процессе горения, печь не представляет собой никакой опасности. 
Под внештатной ситуацией понимается попадание в камеру сгорания примесей находящихся в отработке (бензин, тосол, и прочие), внезапное затухание печи, засорение дымохода и т.д.
Если взять многим уже известную печь старой конструкции (которая описывалась в журнале «За рулём»), то при попадании тех же примесей, отработка начинает бурлить и выплескиваться наружу через перфорированную трубу и прочие лючки (что, называется «Идёт в разнос»). Далее исход понятен, благо, если огнетушитель под рукой, а если нет. В общем, много я слышал подобных рассказов, и после таких ситуаций люди, как правило, отказываются от этих самых печей, уж очень они пожароопасные.
С печью «Новой» конструкции, такого не произойдёт, при попадании примесей ну максимум побурлит, возможно потухнет кратковременно, погудит. И всё это внутри, в закрытом пространстве, выход топлива (масла) наружу исключён, при любых обстоятельствах. «Новая» печь в разы пожаробезопаснее «старой».

Данная конструкция печи (чертёж) испытана, и полностью работоспособна. Дымоход диаметром 160мм., высота 4м. Заправочная ёмкость для отработки 5л., с отстойником для воды и прочих примесей (+2 небольших шаровых крана, первый на подачу масла, второй на слив отстоявшихся примесей). Остаётся приехать в любой автосервис, где Вам с радостью отдадут все свои запасы отработки, и беспроблемно уничтожать её в своей чудо печи, на зависть соседям заготавливающим "тонны" дровишек.
В планах создание печи меньшего размера и мощности (скоро будут фотки и новый чертёж). 

Фото моей печи находятся в ФОТОАЛЬБОМЕ

Запуск печи произвожу в следующем порядке.
- наливаю 50-100гр солярки (керосин, Уайт-спирит и т.п.) на дно печи.
- поджигаю небольшой комочек бумаги так же смоченный в солярке.
- бросаю на дно печи.
- солярка на дне разгорается, открываю подачу масла.
- вставляю внутреннюю часть, с крышкой.
Через 15-20 мин печь входит в рабочий режим, горение в нижней камере прекращается, горят только пары масла в верхней камере.
Теперь можно регулировать подачу масла, и задавать нужную температуру печи.
У меня наружная труба толстостенная (10мм), нагревается до красна при расходе около 1,5л/час. 


