Достоинство печи работающей на отработанном масле это экономичность — при аналогичной мощности электротены потребляют энергию на сумму более 75 рублей в час.

Печь прямого нагрева воздуха является прибором, предназначенным для отопления помещений с использованием в качестве топлива моторных, индустриальных, трансмиссионных масел, отработавших свой ресурс. 

Печь соответствует классу простейших приборов, не требующих особого ухода и обслуживания. Профилактическое обслуживание производится владельцем печи. 

Конструкция печи позволяет: 

- регулировать расход топлива; 

- регулировать степень нагрева воздуха в помещении; 

- использовать для отопления доступные типы топлива (масло отработанное нефтяное и т.п.); 

- утилизировать, не подлежащие регенерации нефтепродукты тяжелых углеводородных фракций. 

Применение в качестве топлива отработанных масел позволит снизить стоимость отопления помещения и уменьшить отрицательное воздействие на окружающую среду использованными маслами непригодными к использованию. 

Процесс горения проходит в оптимальном режиме с наименьшими выбросами загрязняющих веществ в атмосферу. 

Технические данные печи. 

Печь предназначена для работы в пожаробезопасном помещении для нагрева окружающего воздуха помещения, где установлена печь. 

Печь предназначена для работы на топливе, близкого по своему составу к моторному маслу (масло моторное, индустриальное, трансмиссионное, трансформаторное, печное топливо, мазут, керосин, допустимо дизтопливо). 

При использовании отработанного моторного масла, работа печи характеризуется следующими показателями: 

- расход топлива 

максимальный 1,5 л/ч; 

номинальный 0,5 л/ч. 

- коэффициент полезного действия 75%; 

- минимальная высота дымохода 4 м; 

(расстояние от верхнего края вытяжной трубы до уровня земли) 

- диаметр дымохода 102-159 мм; 

- габаритные размеры печи: 

высота 700-1000 мм 

ширина 200 - 300 мм 

Применяемое топливо 

Топливо, разрешенное к применению, определено как - отработанное моторное масло. Возможно использовать нефтепродукты тяжелых углеводородных фракций (все виды нефтяных масел, соляровое масло, печное топливо, мазут и т.п.).

Печи отопления на отработанном масле и других видах жидкого топлива являются оптимальным вариантом отопления автосервиса или производственного помещения.

— Печи отопления на жидком топливе просты в эксплуатации, не требуют специального технического обслуживания.

— Работа печи является полностью бездымной.

— Неавтоматические печи отопления на отработанном масле дешевле других отопительных агрегатов на отработке и, с учётом бросовых цен на этот вид жидкого топлива, окупаются за несколько месяцев.

— Печи отопления на жидком топливе, комплектуются топливным баком.

— В силу бесфорсуночного принципа сгорания отработанных масел в неавтоматических печах отопления не требуется компрессор, но необходима периодическая чистка чаши сгорания топлива.

КОНСТРУКЦИЯ ДАННОЙ ПЕЧИ УСОВЕРШЕНСТВОВАННА И ЯВЛЯЕТСЯ НАИБОЛЕЕ БЕЗОПАСНОЙ В ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТАК КАК СГОРАНИЕ ТОПЛИВА ПРОИСХОДИТ В ЗАКРЫТОМ ПРОСТРАНСТВЕ (ВНУТРИ ТРУБЫ), В ОТЛИЧИИ ОТ АНАЛОГОВ.

Место установки печи.

Запрещается монтировать печь в продуваемых сильным ветром местах.

Запрещается монтировать печь под полкой или в подобных местах, где не исключена возможность падения предметов на печь и возникновения пожара.

Запрещается монтировать печь у занавесок и других легко воспламеняемых предметов во избежание пожара.

Печь рекомендуется монтировать так, чтобы пространство вокруг печи на расстоянии не менее 0,5 оставалось свободным.

В помещении с печью не рекомендуется проводить работы с применением легко воспламеняемых веществ.

Основные требования по технике безопасности.

Во избежание несчастных случаев и выхода из строя печи запрещается:

- использовать в качестве топлива иные виды топлива, не предназначенные для данной конструкции печи;

- эксплуатировать печь без дымохода или с дымоходом, имеющим дефекты;

- эксплуатировать печь с неправильно установленным дымоходом;

- оставлять на длительный срок работающую печь без надзора;

- пользоваться печью детям и лицам, не знакомым с настоящими правилами пользования;

- поливать печь водой для ее охлаждения;

- закрывать отверстие в воздухо-подающей трубе;

- прекращать работу печи иными средствами, не оговоренными в данной инструкции (за исключением экстренного применения углекислотного огнетушителя).

При обнаружении ненормальной работы печи необходимо, погасить печь, и до устранения неисправности печью не пользоваться.

Устройство печи.

Печь изготовлена из листовой стали, окрашенной жаропрочной краской или не окрашена. Элементы печи представляют собой единую конструкцию, разборную в нижней части для профилактического обслуживания.

Печь состоит из внешней части - резервуара для топлива, и внутренней части – воздухо-подающей трубы.

С боковой стороны, от нижней части печи выведена труба для подачи топлива, сверху печи размещена крышка с воздухо-подающей трубой, к верхней части корпуса печи приварен дымоход предназначенный для отвода продуктов сгорания. 
Принцип работы печи: верхний слой топлива (масла), залитого в нижний резервуар, через 5 минут работы печи закипает, и его пары начинают поступать в переходной отсек - горелку. В горелке происходит обогащение кислородом паров кипящего масла для оптимального сгорания. Продукты сгорания попадают в дымоход, а затем по дымоходу попадают в атмосферу. 
Предупреждение пожара

Запрещается оставлять около печи легкосгораемые вещи во избежание пожара. Запрещается также проводить работы с летучими легковоспламеняющимися веществами около печи.

Категорически запрещается уходить на длительное время из помещения или ложиться спать при горящей печи. Перед уходом из помещения необходимо также убедиться в том, что печь погашена.

Рекомендуется рядом с печью расположить огнетушитель.

Для тушения возгорания проливов масла и при необходимости экстренно погасить печь применяется песок.

Предупреждение ожога

Во время работы печи ее корпус нагревается до высокой температуры и может раскаляться докрасна, что необходимо учитывать при подаче масса в горящую печь, при регулировке режима горения, а также при нахождении на близком расстоянии от источника тепла. 

Вентиляция

При работе печи необходимо обеспечивать хорошую вентиляцию помещения.

Вентиляционные отверстия (места забора или выброса воздуха) помещения должны быть открытыми без загромождающих предметов.

ВАЖНО!!! НЕ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПЕЧИ ВОДУ И ПРОЧИЕ ЖИДКОСТИ!!!
ЗАПУСК ПЕЧИ!!!

Запуск печи необходимо производить в следующем порядке.

- налить 50-100гр солярки (керосин, Уайт-спирит и т.п.) на дно печи.

- поджечь небольшой комочек бумаги, ветоши так же смоченный в солярке.

- бросить на дно печи.

- открыть подачу масло в режиме минимум.

- вставить внутреннюю часть, с крышкой.

- через 3-5 мин. добавить подачу масла.

Через 15-20 мин печь входит в рабочий режим, горение в нижней камере прекращается, горят только пары масла в верхней камере.

Теперь можно регулировать подачу масла, и задавать нужную температуру печи.

ОСТАНОВКА ПЕЧИ!!!

Чтобы прекратить работу печи необходимо чётко следовать данному алгоритму.

- закрыть кран подачи масла.

- дождаться полного затухания пламени в печи.

Остановку печи необходимо планировать заблаговременно подсчитав примерное время работы, печи после прекращения подачи масла.

Оставлять без присмотра печь с горящим топливом нежелательно!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!!

Тушить печь иными способами отличными от описанного в данной инструкции.

Накрывать отверстие воздухо-подающей трубы, чем либо что может прекратить либо ограничить подачу воздуха.

Использовать в качестве топлива иные виды топлива, не предназначенные для данной конструкции печи (Бензин, Ацетон и.т.п. ЛВЖ).

Вынимать либо приподнимать крышку с внутренней частью печи, во время работы печи.

Вынимать либо приподнимать крышку с внутренней частью печи, если в печи внезапно прекратилось горение (через короткое время топливо в печи самовоспламенится).

Если топливо в печи не воспламенилось, после затухания, ДОЖДАТЬСЯ ПОЛНОГО ОСТЫВАНИЯ КОРПУСА ПЕЧИ, затем вынуть внутреннюю часть печи, и устранить причину затухания (скорее всего в печь попало очень много несгораемых примесей вместе с топливом, либо закоксовалась  топливо подающая труба, что стало причиной прекращения подачи топлива), ВСЕ ОПЕРАЦИИ ПРОВОДИТЬ СТРОГО НА ХОЛОДНОЙ ПЕЧИ.

МОНТИРОВАТЬ, И ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ПЕЧЬ РАЗРЕШАЕТСЯ, СТРОГО СЛЕДУЯ ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ.

Во избежание непредвиденных ситуации необходимо регулярно производить чистку топливо-подающей трубы, испарительной камеры печи, и дымохода.

Производитель не несёт никакой ответственности за любой материальный, моральный и прочий ущерб, возникающий в результате эксплуатации печи.

