Я настраивал так:
Насверлил дырок на 8мм, сколько и где уже знал по маленькой горелке с трубой на76мм,
по 7 отв с боков сгона, и пять рядов, по восемь на прямой, сразу от шва.
Поставил, поджег, не шумит, коптит из первичного, начал рассверливать, шуметь стала сильнее, пламя посветлело, когда все стали на 12мм и еще одно у основания сгона по большему радиусу, шуметь стало славно, покраснело, пламя стало белым смотреть больно, с голубоватым оттенком. При открывании поддувала (диаметр 55мм) горение усиливается, но в разнос не идет(когда отв. не хватает, пламя начинает вырываться из них с характерным гулом), при закрывании поддувала печка плавно стихает, при закрытом тухнет минут через 3-5.
Тонкую настройку проводил так: разогретую печку на среднем режиме(поддувало щель 5-6мм), вдвигал в булерьян, на один, два ряда отверстий. Печка на 110мм в этом не нуждалась, все подобралось отлично, а вот моя маленькая, на много лучше работает когда снаружи остается 2-3ряда отверстий, она работает на пропановский балон и там труба поменьше, на 120мм высотой 3,5м.
На разогретой приставке, на среднем режиме, можно прикрывать дымоход, у меня примерно на 45 град., но нужно ловить момент когда приставка начинает стихать, в таком положении горение идет ровнее и булерьян горячее, дымоход холоднее.
Вот вроде и все.

