Кто может сказать,от чего зависит количество отверстий в дожигателе и их диаметр?
Я могу. 
Если используется наддув, сверлится много маленьких, 2-3мм, если на тяге, поменьше и на 6-8мм.(труба дымохода мин. 130- 160мм. прямая 5-6 м.) 
В торце три, четыре отв, 4-7мм, в нижнем, первом ряду 15-20 отв.(2-3мм) или 8-10 отв. (6-8мм), следующие ряды добавляются выше на 100мм. их уже по 8-10 (2-3 мм)и по 4-8 отв.(6-8мм). Если пламя темное и с копотью, уменьшаем отв в торце. Если пламя прозрачное соломенно- голубое, но только внизу, увеличиваем отв в торце, добавляем ряд на трубе, самый верхний ряд не выше, чем половина расстояния от дна до отв. дымохода. И т. д.
