РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ 12В 50А (конструктор "МастерКит") 

Устройство предназначено для регулирования яркости ламп накаливания, работающих от постоянного тока, мощностью до 600 Вт (50 А). 
Технические характеристики:

Напряжение питания: 6…24 B. 
Максимальный ток нагрузки: 50 A. 
КПД, не менее: 99 %. 
Диапазон регулировки: 0…100 %. 
Рабочая частота: 500 Гц. 
Ток потребления, не более: 1,5 мА. 
Размер печатной платы: 40х35 мм. 

В качестве выходного силового ключа использован полевой транзистор VT1 IRF3205. Малое сопротивление открытого канала транзистора (RDS(ON) = 0,008 Ом.) позволяет использовать транзистор без радиатора при коммутации тока до 10…12 А (при мощности нагрузки до 100…150 Вт). 
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Правильно собранное устройство в настройке не нуждается.
Номиналы радиодеталей 

C1, C2, C5 - 0,1мкФ\50В 
С3, С6 - 22мкФ\16В 
С4 - 1мкФ\50-100В 
R1, R3...R6 - 20кОм 
R2 - 50кОм 
R7, R8 - 10кОм 
R9 - 100 Ом 
R10 - 1 МОм 
DA1 - LM 358 
VT1 - IRF 3205 
