Необходимая мелочь, для правильной организации работы первичной камеры
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Воздух выходящий с большой скоростью из отверстия дожигателя создает разряжение в зоне подачи паров, а через наружный зазор разделительного диска происходит подсос горячих газов в первичную камеру, получаем нужную циркуляцию газов в ней.
На втором рисунке камера с радиальным наддувом и центральным подсосом продуктов, такая конструкция на одном из красивых видео, для регулировки там стоит заслонка на центральном отверстии.
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