	ОТОПИТЕЛЬ НА "ОТРАБОТКЕ"


Как обогреть гараж или мастерскую? Буржуйка проста, надежна, довольно быстро разогревает промерзшее помещение, но прожорлива и требует постоянного внимания. К тому же дрова нужно где-то хранить. Те-пловентиляторы компактны, удобны, эффективны, но топить электричеством (бензином, дизтопливом, пропан-бутаном) довольно дорого. А между тем альтернативное топливо, калорийностью не уступающее солярке, кое-где готовы отдать даром. Это - отработанное масло. И не важно, моторное, трансмиссионное, амортизаторное или трансформаторное. Конструкции отопителей на "отработке" довольно многочисленны (о них - в разделе "Компоненты"). Начиненные электроникой стоят несколько тысяч долларов, попроще - от "штуки". Альтернатива - авторские разработки, порой эффективностью не уступающие фирменным. Вот одна из проверенных нами конструкций. 

Понадобятся отслуживший свое баллон из-под сжиженного бытового газа, метровый отрезок трубы диаметром примерно 150 мм, 350-миллиметровый кусочек диаметром 65 мм и пластинка-заслонка, его закрывающая. Размеры, за исключением жаровой трубы, могут варьироваться. 

Отрезной машинкой удаляем среднюю часть газового баллона, оставив на верхней внутренний направляющий поясок. К ней же привариваем патрубок, который будет входить в жаровую трубу. Рядом привариваем заливную горловину с поддувалом-дросселем и воздушной заслонкой. Остальные детали ясны из рисунка и фото. 
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Розжиг факелом............Позади экран из оцинковки.......Заготовка жаровой трубы...........Дросель - поддувало 

Заливаем в бак примерно на три четверти "отработку", выдвигаем поддувало, вставляем в него факел - ветошь на проволоке, смоченную соляркой, - и поджигаем. Как только загорится масло (примерно через 1-2 мин.), опускаем поддувало в горловину, регулируя этим интенсивность горения, а заслонкой - его качество. На нормальном режиме масло сгорает полностью, из дымовой трубы нет никакого дыма, а печь издает едва слышный гул. Для чистки маслобака жаровую трубу вдвигаем на несколько сантиметров в приемную трубу дымохода и снимаем крышку. Высота дымохода - три-четыре метра. 

После двух-трех пусков вырабатываются верные приемы розжига, свойственные конкретной конструкции: остается лишь наслаждаться почти бесплатным теплом, добытым своими руками. 

Внимание! Сжигаемое в этой печи масло не должно содержать легковоспламеняющихся примесей - бензина, ацетона, растворителей и т.п. 
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Устройство масляного обогревателя: 1 - маслобак; 2 - крышка маслобака; 3 - дроссель-поддувало; 4 - воздушная заслонка; 5 - жаровая труба; б-дымоход. 

Материал для данной статьи взят из журнала "За рулем" №2(920) 2008г. из рубрики "Советы бывалых". 

