Отвод на 110 мм., размер испарителя 150х300х140, диаметр горловины первичного воздуха 55мм, высота 25мм, все отверстия на трубе 12мм., при таком их расположении внутри трубы нет отложений, горение устойчивое при всех положениях заслонки, при ее закрытии тухнет за 3-4 мин., при уровне 3 см, даже при поподании воды, просто трещит и тухнет, после чего, через 10-15 мин. можно снова запускать, вода ипарилась. 
Но много воды в масле может сильно вспенить содержимое испарителя, со всеми последствиями, поэтому нужно быть крайне осторожным с этим. 
Лучший способ очистить масло от воды, это выморозить его и перелить в другую тару, лед останется.
У бренерана- 400, что на фото, труба 160мм, высотой 5,5м., хороший дымоход для такой приставки главное условие, она работает исключительно на его тяге, при слабой тяге приставка долго не розжигается и горит нестабильно, поэтому необходимо чтоб приставка вставлялась в печь без лишних зазоров, через которые мог бы подсасываться воздух снижая тягу через нее, а после прогрева дымохода иногда полезно его прикрыть настолько, пока это не начнет слегка влиять на интенсивность горения приставки, но не более.
Вот ссылка на видео ее работы:
http://www.termoportal.ru/single/4985-post14.html 
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