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Трубка подачи масла

Ø10 S=1 мм

Труба Ø89 S=3мм

Труба Ǿ219S=10мм

Днище Ø219 S=5мм

Крышка Ø228 S=5мм

Буртик крышки

выполнен из полосы

H=40мм, S=3мм

Отвод дымохода 

труба Ø108 S=4 мм
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Вход атмосферного 

воздуха
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Чаша из трубы Ø133 S=4мм 

высота буртика H=25мм

Прорези 9штук 

выполнены под углом болгаркой

кругом толщиной1,6мм
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Ряд отверстий 

Ø5 мм по 9 штук 

Дно чаши из пластины Ø133 S=2мм 

Крышка (выполняет функцию

предохранительного клапана)
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Два ряда отверстий

Ø4,2 мм по 9 штук

Ряд отверстий 

Ø3 мм по 9 штук
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Смотровой люк 

(прикручивается

к обечайке двумя

гайками М10)

Уплотнитель из 

асбестового шнура

Дымоход Ø114 высотой 4,6 м

Внутри гаража 2,0 м (без утепления)

Снаружи высотой 2,6 м (утеплен 

стекловатой, кожух из оцинковки 

диаметром 200 мм)

Смотровое окно Ø18 мм
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Ножки (болты М12; 3шт)


