Сделал горелку,(или скорее модель небольшую), для отработки с немного другой системой подачи воздуха которая позволяет использовать любой теплообменник. Подача масло дозированная, прбовал через краник и насосом с ШИМ регулятором от шуруповерта. На минимальной подаче капает по две капли в секунду примерно (на фото как раз снялось когда капли не было, но она есть) С такой подачей она у меня и горела. Вентилятор поставил снизу, чтобы не возиться с трубой. Остальное как у всех. В тарелочку положил спираль нихромовою, для дожига тоже использовал нихром. В на фото видно. Может комуто будет интересно .
@Nikoka, нужно было отверстия разделить на первичку и вторичку, а между ними поставить разделительный диск - он повышает теплонапряжение в камере пиролиза и отражает лучистую назад в тарелку.
У меня первичка только при разгоне идет через одно отверстие -болт сбоку, когда разгонится закручиваю болт и затыкаю первичку. Делал как вы говорите -ставил диск немного выше оставляя нижний ряд в камере, не понравилось, охлаждается камера -горит вроде нормально, но местами сажа образуется в камере у этих отверстий. Короче доводить до ума этот шайтан-костер надо .
Диаметр внутренний трубы 80 мм, высота примерно такая же, не мерил даже, попался на глаза кусок нерж. трубы он меня и вдохновил. Пару дней отработала в разных комбинациях, но трубка как ни странно не коксуется. С насосиком подача больше понравилась - стабильней .
Попробую объяснить, под алюминиевой деталью стоит вентилятоор, сверху ставится труба большого диаметра (на фото- вторая слева на право) в нее ставится труба-стакан с отверстиями меньшего диаметра, чашка (внизу в центре) ставится в трубу- стакан, потом диск, подача масла сбоку через сквозное отверстие через обе трубы. Но хочу сразу предупредить это скорее модель, сделал чтобы посмотреть как горит, поэтому по любому доводить вам ее прийдется самому, потому что у меня в ней особой надобности нет и может я и доведу ее до совершенства а может и нет .
