Вот она!!! Чудо печка в "чудо печке":
Никаких компрессоров, форсунок, тонких сопел, баков с подогревом!!!
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Чудо печка расчитанная на 400 кубовое помещение, в таком и стоит, "чудо печь", что в ней, сжигает примерно от 0,8, до 2,0литров отработки в час, поверхность большой печи 120-270 град. помещение прогревается с +5, до +12 за 1,5часа, потом убавляется мощность.
Труба "чудо печки" 110мм, отверстия 12мм., размер нижней части 120х160х310мм., отв первичного воздуха 55мм.
Днем под присмотром отопление на отработке, на ночь в штатном дровяном режиме.
Для нормального снабжения парами дожигающей трубы диаметром 110мм, достаточно нижней части 270х160х140мм. и отверстия с заслонкой диаметром 55мм., причем при нормальной работе оно открыто зазором всего 5-10мм.
В дожигающей труба такого диаметра достаточно 50-55 отв. диаметром 12мм.
	Сообщение от KNN22 


Доброго времени суток. Подскажите,почему чудо-печь не разогревается до красна?Сделана максимально приближенно к чертежам.С закрытым почти полностью поддувалом хорошо,стабилльно работает.Дым выхлопа еле заметен,белого цвета.При открывании поддувала начинает дымить и гудеть,из отверстий трубы-гарелки начинают вырываться колечки.Гул страшно! Думаю просто плохая тяга.


А для чего открывать полностью, это нужно при розжиге холодной.
Количеством отверстий и диаметром трубы дожига мы задаем мощность приставки, заслонкой на поддувале ограничиваем количество смеси, а вот максимальное ее количестве, при открытом поддувале, задано площадью испарителя, у моей печки с трубой на 110мм, испаритель 150х300х140мм, уровень 3см., позволяет открыть поддувало на 3/4, а дальше тот же эффект.
Труба 110мм(116-я труба), отвод 110мм стандартный, по отводу равномерно с боковых сторон по 7 отв. диаметром 12мм, у основания отвода одно отв. диаметром 12мм, с наружной стороны, отверстия на прямом участке в пять рядов, по восемь отверстий диаметром 12мм, в шахматном порядке, весь набор отверстий занимает 15см длины прямого участка, сразу от сварного шва, длинна прямого не сверленого участка значения не имеет, но думаю не должна быть длиннее 15-20см.
Отверстие первичного воздуха диаметром 55мм, высота горловины 30мм, заслонка притерта (к отрезку трубы приваривается мет. цилиндрик с отверстием под болт и протачивается торец трубы вместе с ним, на токарном станке, после крепления заслонки болтом с прижимной пружинкой, получается практически герметичная конструкция).
Испаритель 15х30х14см, с верхней крышкой в одном конце которой приварен дожигатель, в другом горловина первичного воздуха.
У бренирана в котором приставка работает прямая труба 5м, без гор. участков, диаметром 160мм.
Все, если не горит, смотри раздел про дымоходы.
