Горючий газ, состоит большей частью из горючих углеводородов СnН2n+2 (метан, пропан, бутан и т. д.). При нагревании углеводороды распадаются на метан и углерод который, раскаляясь обеспечивает свечение пламени. При вдувании в пламя горючего газа достаточного количества воздуха углерод сгорает нацело, и пламя становится бесцветным. Приток воздуха в газовых горелках регулируется различными приспособлениями.
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	Рис 11. Cxeма строения пламени бунзеновской горелки
	Рис. 12. Схема строения пламени свечи


В пламени газовой горелки Бунзен различает следующие части (рис. 11): 
1) внутренний конус а синего цвета с низкой температурой, где происходит лишь разложение горючего газа на составные части; эта часть пламени состоит почти из равных количеств несгоревшего газа и воздуха;
2) средний восстановительный конус б, состоящий из смеси воздуха и горящего газа, богатого СО, 
3) внешний окислительный конус с, богатый кислородом.

В пламени свечи можно различать также три конуса (рис. 12):
1) внутренний конус а темного цвета с низкой температурой; он состоит из углеводородов — продуктов разложения свечи; 
2) средний конус б — светящаяся часть пламени. Здесь под влиянием более высокой температуры и кислорода атмосферы поднимающиеся кверху от фитиля углеводороды разлагаются на составные части — углерод и водород, которые, соединяясь с кислородом, дают окись углерода СО и Н2О; часть углерода остается свободной, мельчайшие частицы его раскаляются и придают пламени свечи яркую желтую окраску. Если в эту часть пламени ввести какой-либо холодный предмет, он покроется копотью; эта часть пламени богата СО, С и Н; окись углерода является сильным восстановителем, поэтому эта часть пламени называется восстановительной;
3) наружный конус с образует невидимую оболочку, окружающую пламя свечи; здесь, под влиянием значительного притока кислорода воздуха, из углерода получается СО2, из водорода Н2О, и остается некоторое количество свободного кислорода; при высокой температуре избыточный кислород обладает чрезвычайно большой окислительной способностью, поэтому эта часть пламени называется окислительной; таким образом, строение пламени свечи схоже со строением пламени бунзеновской горелки, разница заключается лишь в размере отдельных частей и наличии в конусе б пламени свечи большого количества несгоревших частиц углерода.
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	Рис. 13. Схема строения пламени паяльной трубки


При определении минералов обычным пламенем свечи пользоваться трудно вследствие выделяющейся копоти и сравнительно низкой температуры. Эти недостатки устраняются с помощью паяльной трубки.

Если вдувать через паяльную трубку воздух в пламя какого-либо источника горения, то получим в миниатюре то же строение пламени, как в бунзеновской горелке (рис. 13). При ровном непрерывном дутье получается полное сгорание углерода, пламя приобретает форму тонко заостренного конуса, в котором можно различать три части: 

1. внутреннюю а темную (смесь несгоревших газов и воздуха),

2. восстановительный конус б синего цвета, богатый окисью углерода, особенно в кончике, и

3. внешний, бледно-фиолетовый, почти бесцветный окислительный конус с, богатый свободным кислородом. Точка наиболее высокой температуры будет перед острием восстановительного конуса.
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