	Сообщение от Анабиоз 



Уважаемый, Remix59! Хотелось уточнить, мне нужно получить 2-5 Квт. На какой перфорированной трубе по диаметру, делать расчёт? Какое количество и диаметр отверстий? И какой уровень отработки должен быть в ванной, где она кипит? Можно получить такую небольшую мощность и стабильное горение, используя эту конструкцию. Спасибо.


Низ 240х120х140, труба 89-я, 30-40 отв. 6-7мм., лючок 40мм., уровень 2-3см.
Меньше делать нет смысла.
