yuta, видео нет работы печки в Японии. Фото тоже не могу найти, наверно с машиной продал, лежали в кармане за сидухой. По памяти: внутри всё, как на форуме,только стояли два вентиля (я рисовал выше) на воздухе, наверно регулировать камеру сгорания или при розжиге регулировать, внизу на первичке точно не было отверстий, только две загнутые трубки над тарелкой, они завихряли снизу, а дальше дырочки по спирали на уменьшение, где-то чуть выше середины. Диск с нержавейки (проверял, не магнититься) тонкий на уровне верхнего отверстия выхода газов. В работе этот диск накалялся до красна, дыма на выходе вообще не было. Крышка съёмная, лючок внизу для чистки и розжига. Утром япошки вычищали тарелку, один песочек жёлтый. Подача сбоку внизу, поплавок в открытом сосуде. Он из двух отсеков. Вода и грязь оставались в первом отсеке. Через перегородку масло переливалось во второй отсек, где поплавок и игольчатый краник, всё самотёком. Ни разу не видел, чтобы чистили трубки. И бак литров на 30 с мерной трубкой, воронка с сеткой. Движок не регулировался по скорости, только вентили на подачу. Сама печь сделана из тонкого метала, может вся из нержавейки. Покрашена в черный цвет. На верхней крышке всегда стоял чайник. В метре от печки долго стоять невозможно, жарила. Высота самой печки чуть больше метра, в диаметре 250. В боксе жара была. Пламя розовое с синевой.

Конечно печь классная, даже просил продать, ни в какую:) Почему ещё понравилась-очень тихо работала. Вот хочу примерно так сделать, но башку ломаю с подачей масла.
