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Если известен элементарный состав рабочей массы топлива, можно теоретически определить количество воздуха, необходимого для горения топлива, и количество образующихся дымовых газов.

Количество воздуха, необходимое для горения, вычисляют в кубических метрах при нормальных условиях (0°С и 760 мм рт. ст) для 1 кг твердого или жидкого топлива и для 1 м3 газообразного.

Теоретический объем сухого воздуха. Для полного сгорания 1 кг твердого и жидкого топлива теоретически необходимый объем воздуха, м3/кг, находят делением массы израсходованного кислорода на его плотность при нормальных условиях ρнO2 = 1,429 кг/м3 и на 0,21, так как в воздухе содержится 21% кислорода
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или V°в = 0,0889 (Cр + 0,375Sдр) + 0,265 Hр - 0,0333 Oр.
Вводя обозначение Cр + 0,375Sдр = Кр, получим
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где Кр — так называемое приведенное количество углерода.

Для полного сгорания 1 м3 сухого газообразного топлива необходимый объем воздуха, м3/м3,
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В приведенных формулах содержание элементов топлива выражается в процентах по массе, а состав горючих газов СО, Н2, СН4 и др. — в процентах по объему; СmНn — углеводороды, входящие в состав газа, например метан СН4 (m = 1, n = 4), этан С2Н6 (m = 2, n = 6) и т. д. Эти цифровые обозначения составляют коэффициент (m+n/4).
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