Здравствуйте. Как можно получить такой результат, сколько экспериментирую, так не выходит
YouTube - sunshouse.exblog.jp
Спасибо вам за участие. Да я видел.
После вчерашних экспериментов мои выводы таковы: 
Что я и многие другие просто тупо полили масло потому, что есть определенные условия, при которых возникает эффект максимальной теплоотдачи при минимальном расходе топлива…
- масло не кипит, а на грани вскипания.
-много воздуха это миф.
-температура должна быть постоянной, сколько врать не буду, замерить точно не удалось.
-нужно равномерно сдувать верхние слои закипающего масла. 
Пример: дуете на закипающие молоко, оно не пенится, температура прежняя, при большом отделении паров.
- не дать закипеть маслу, ибо пузыри воздуха все обламывают.
-Топка количество газов, уровень топлива, дозированная подача воздуха, сколько и как все влияет на расход топлива КПД агрегата и самое не приятное количество пепла шлака и т.д. 
Пойду в гараж, попробую закручивать потоки, об результатах напишу. Кому еще интересно - вот, переводите гуглом с японского на русский: ??? | ??? | ??????????
Короче если я не утомил своими замыслами, выяснил следующие: завихрение газов действительно помогает, синего пламени добиться легче, расход топлива меньше и самое приятное - дыма и сажи тоже меньше.
Интересно, что путем подбора отверстий и поворотом сопел я все-таки добился результата. Масло почти кипит, температура в камере сгорания походу адская, смотрю в смотровое окно, дозирую уровень топлива и подачу воздуха, наступает момент когда печь как бы замирает, и вдруг хлопок и сини языки жгут корпус звук похож на работу резака. В последующих конструкциях печей буду это реализовывать. Фотки не очень получаются - смотровое стекло маленькое, а без крышки пламя рвет.
